Полоса пропускания (Mbits) = размер кадра (Kb) \* 1024 \* 8 \* количество кадров в секунду \* количество камер / 1 000 000

Разрешение 4 MP (2560 \* 1440): 8 Мбит/с на камеру (H.264); 24 Мбит/с на камеру (MJPEG)